**手动膏贴机技术参数**

1.适用于中药研发机构、医疗机构、中药店等。

2.可完成圆形、正方形的膏药贴制作。

3.可完成长方形、椭圆形、颈椎型形状、腰椎型形状、关节型形状、月牙型形状等更多形状膏药贴制作。

4.可根据客户的需求，定制异形模具，并完成定制异形膏药贴制作。

5.温度调整范围：0℃-150℃。设定参数后，可根据热电偶反馈实时温度，相应控制电加热组件开启与关闭。

6.膏药尺寸制作范围：按膏芯尺寸，圆形膏芯直径5厘米-12厘米，正方形膏芯边长5厘米×5厘米-12厘米×12厘米，异形膏芯，按异形模具尺寸大小实现。

7.处方调配膏药种类：黄丹基质膏药、松香膏药、热熔胶膏药。

8.单次膏药调配重量可少至130克。

9.转速：每分钟0-60转。

10.容积：1L。

11.工作电源电压：220V。

12.重量：25KG。

13.工作电源频率：50Hz。

14.工作电流：10A。

15.温度调整范围：0℃-150℃。