**紫外载玻片激光打号机性能参数**

* 机器尺寸（无包装）：L460\*W225\*H425mm,重量：22Kg
* 机器配备11.6寸显示屏，触屏，内置扫码枪、散热装置、烟尘收集过滤系统、玻片自动收集装置，无需外接电脑以及扫码枪。设备通过3C认证
* \*机器开关一键启动按钮，让机器运行更加简易、人性化
* 打印技术类型：紫外激光标刻，无需任何打印耗材，可耐酒精或二甲苯等溶剂浸泡。
* 打印效果：打印在载玻片上的字体、图片等信息耐磨损，可长期保存。（提供专业机构的检测报告）
* 打印速度: 达到2-4秒/张（取决于打印内容的数量）
* 适应范围: 适合各类油漆载玻片，可同台机器、分别打印常规、免疫组化所需载玻片
* 配备双装载槽，每槽预装100片载玻片，一次性可收集100片
* \*兼容国内所有HIS或LIS系统
* 可打印各种符号，字符和汉字、二维码等
* 可自由实现多级灰度打印; 打印软件可实现批量打印和单独打印;可自定义打印字段名称; 打印软件包含的打印可变字段数不少于6个
* 打印出来的二维码尺寸不小于6x6毫米
* 打印精度高，打印出的二维码可轻松扫描。
* 打印内容分辨率：2500dpi
* 外壳颜色：白色
* 数据接口：适用于USB 2.0
* 打号机驱动：厂家提供
* 电源要求：100-240 VAC, 50/60 Hz
* 功率：300W
* 设备操作环境条件：10-35°C, ≤75%RH, ≤2000m 海拔
* 设备存储环境条件：-10-60°C, ≤75%RH, ≤2000m 海拔
* 激光器功率： 1W