**可挤压式四肢脉冲压力系统技术参数**

1、充气类型：脉冲式瞬间充气，单次充气至设定压力不超过200毫秒。

2、工作时间：30-120min可调，默认治疗时间60min。

3、工作压力范围；60mmHg-240mmHg。

4、脉冲间隔；10s-50s可调，误差±1S。

5、动态监测气压，具有欠压、过压警报；

6、不影响其他医疗设备使用。