**卡式医用离心机参数**

技术指标

1、供电电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

2、额定功率：＜120W；

3、环境温度：10℃－40℃；

4、环境湿度：＜85%；

5、\*电机转速：≤1500R／min；

6、\*最大离心力：≤182×g；

7、记时时间：＜99分；

8、整机噪音：＜75dB；

9、\*可配转子：微柱凝胶12卡转子。