**移液枪技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 仪器参数： | |
| ▲适用于 1～100ml各规格型号移液管，有快、慢档设计； 控制吸放液速度；  机体轻便，操作轻松很容易；  ▲内置0.45um 微孔滤膜，保护内部部件；  ▲配有充电器，充电一次，使用时间长达 8 小时，可连续进行 2000 连续移液。 | |
| 配置清单： | |
| 移液器  电源转换器 说明书 | 1 台 1 个 1 本 |