高速气涡轮手机（拔牙仰角手机）：

1、感控标准：前端无排气（防气肿 ）

2、最大扭力：23W

3、径向跳动：<0.03㎜

4、工作噪音：<60dB

5、光源输出：自发光LED灯

6、手机结构：开放式机芯  4孔接口

7、机头尺寸：直径11.2mm×高13.5mm

8、手机净重：64.6g

9、冷却方式：3点出水

10、换针方式：按压式（ 飞不了专利）

11、工作转速：32--35万转/分钟

12、工作水压：0.2--0.23Mpa

13、工作气压：0.28--0.30Mpa

14、使用车针：总长19--28MM

15、质保时间：12个月

16、消毒方式：可承受135℃高温高压灭菌