**低速台式离心机**

一、技术参数

1、3个PRP固定专用程序，一键启动，完成离心后，自动开盖。

2、最高转速:5000r/min

3、最大制备容量:2\*50m1+6\*15m1

4、最大离心力:3368g

5、转速控制精度:±20r/min

6、时间控制范围:0~99min

7、时间控制精度: ±1S

8、噪音:≤70db

9、环 境 温度:5℃~40℃

10、相对 湿度:<80%

11、电源:AC220V±10% 50Hz 5A

12、外形尺寸:430 mm×320 mm×220 mm(L×W×H)

13、重量:20Kg

14、离心腔:280x130mm(直径x深度)

15、驱动方式:直接驱动

16、门 锁类 型:电子门锁，运行安全可靠

17、电机:交流变频电机

18、功率:150w

19、最短升/降速时间:可调整升降速时间

20、显示屏:彩屏，模式、时间液晶显示