**直接检眼镜技术参数**

1.光阑：大光阑，小光阑，裂隙，

2.中心网格片，无赤滤片

3.屈光度补偿：-35D-+20D共25种屈光度

4.照明光源：1WLED灯

5.供电电源：AC220V/50Hz

6.照度：≥80Lx

7.显色指数：≥90％