**血气分析仪参数**

1. 可测量全项血气，并具备测量参数扩展功能
2. 内置打印机，自动打印，可选配外接打印
3. \*多种进样模式，可测定多种类型样本，包括：全血、静脉血、毛细管血
4. 软件系统直观简便，数据存储功能强大，可通过软驱下载存储数据
5. 测量参数包括：PH, PCO2,PO2, Hct，SO2﹪, Hb
6. \*各项参数测量范围：PH:6.50-8.00,PCO2：3.0-200mmHg，PO2：0.0-800mmHg，Hct：12-70%
7. \*样本量：全参数测定≤70μl,基本血气参数测定≤50μl
8. 样品分析时间：全参数每样本测量时间≤50秒
9. \*定标液定标：全自动一点定标和全自动两点定标
10. 数据存储：可存储结果报告，检测结果，系统状态信息
11. 接口：条形码阅读器、RS232\RJ45或LIS接口
12. 基本配置:主机及其附件包，电极包，试剂，操作手册及说明书等

注:打“\*”为重要参数