高速气涡轮手机：

1、夹持方式：三瓣簧 （越转越紧，飞不了专利  ）

2、最大扭力：20W

3、径向跳动：<0.04㎜

4、工作噪音：<65dB

5、机芯结构：开放式

6、机头尺寸：直径12.1mm×高14.3mm

7、手机净重：57.4g

8、冷却方式：单点出水

9、换针方式：按压式

10、工作转速：31--34万转/分钟

11、工作水压：0.2--0.23Mpa

12、工作气压：0.25--0.28Mpa

13、质保时间：12个月

14、感控方式：防回吸

15、消毒方式：可承受135℃高温高压灭菌