**台式低速自动平衡离心机**

**技术参数**

1. \*配有多款管架、适配器，一次性可分离32根15ml尖底试管、16根50ml尖底试管、64根7ml/5ml真空采血管，适用于临床检测、化验分析等所有项目。
2. 微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机。
3. 自动计算及设置离心力RCF值。
4. \*采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。
5. \*全钢制外壳，安全可靠。
6. 倒计时时间小于一分钟以秒显示。
7. 电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠。
8. 最高转速：5000r/min。
9. 最大相对离心力 4390×g。
10. 最大容量：1000ml(4×250ml)。
11. 转速精度：±30r/min。
12. 定时范围：1min～99min。
13. 整机噪声：<65dB(A)。
14. 电源：AC220V±22V 50/60Hz 10A。
15. 整机功率：400W。
16. 外形尺寸：450×545×380mm(L×W×H)。
17. 重 量：40kg。
18. 配 置： 64\*7ml水平吊篮转子（最高转速4000rpm，最大相对离心力2810xg）。