**抢救车技术参数**

1.JEMP流水线产品主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成：铝合金三角柱四柱承重。

2.车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型，台面两侧带有扶手，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有不锈钢护栏：护栏高度95mm，台面内使用尺寸：530\*480mm，台面上配透明软玻璃。

3.车体左侧：嵌入式多用平台（平台可与右侧输液架左右互换）、嵌入式可伸缩吊片设计副工作台、可拆卸式大置物盒。

4.车体右侧：伸缩输液架ABS工程塑料材质一次成形，可载重2-5KG，四只回旋式挂钩（输液架可与左侧平台左右互换），旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色垃圾桶175\*175\*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾，绿色生活垃圾为感染性垃圾）。

5.车体背后：CPR板（除颤板），隐藏伸缩氧气瓶支架不占用空间，活动电源插板便于更换不同国家电源。

6.车体正面：中控锁可旋式，配置有五层大小抽屉、三折轻声导轨，第一二层小抽面80mm，内空：508\*358\*68mm，两中抽面120mm，内空：508\*358\*110mm，一深抽面240mm，内空：508\*358\*220mm，抽屉内3\*3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为燕尾式，防盗式封口插槽标识牌尺寸：115\*29mm。

7.车体底部：四只4寸豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。

8.规格：850\*520\*950mm。