**输液车技术参数**

1、车体主要由塑、钢结构组成；塑钢双柱承重，箱体为冷钢喷塑材质。

2、上部：ABS双层底面注塑工艺成型两侧扶手飞燕式台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有不锈钢护栏；护栏上配有可拆可调式隔段，用于放不同大小的液体，台面内使用尺寸：540\*440mm，台面上配透明软玻璃。

3、正面：配置有三层大小抽屉、第一层小抽面80mm\*内空：508\*358\*68mm；第二、三层中抽面120mm\*内空：508\*358\*110mm；抽屉为一体化ABS工程塑料材质，抽屉内3\*3分隔片；抽屉拉手为燕尾式，防盗式封口插槽标识牌尺寸：115\*29mm。三折轻声导轨；底部置物盆注塑一体成型尺寸：550\*410\*37-82mm可放入大量的物品。

4、左侧：侧挂式置器盒内置2只分隔片可分成3个小格，侧挂式网篮。

5、右侧：中控锁可旋式，网篮内置二个2L锐器盒：特大号脚踏式污物桶气压自动复位一盖双污物桶用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾，绿色生活垃圾为感染性垃圾）。

6、背部：可升降双排龙门输液钩。

7、底部：四角防撞设计，四只4寸豪华万向轻声脚轮，其中2只带刹车功能。

8、规格：780\*480\*1000mm。