**新生儿专用监护仪**

1、采用进口心电技术，确保心电测量的准确性。

2、血氧饱和度监测采用FAST或者Masimo金标准血氧技术，提供灌注指数提示和智能延迟报警，在病人躁动及低灌注的情况下仍能确保精准测量。提供原厂技术的附件。

3、12到心电采集，电极数量≤5导联即可获得12导联心电，可进行实时12导联-ST分析，10种专业心律失常监测分析，QT/QTC报警和12导联的ST段分析。测量准确，操作简便，病人舒适，节省成本。

4、无风扇无硬盘设计，操作不卡顿，无需除尘，机器更稳定，故障率低。

5、硬件坚固抗摔等级达到7M3级，可满足病人转运需求。

6、触屏中文操作。