**活度计技术参数**

1、能量范围：25Kev以上的X、γ及其1Mev以上的β核素

2、里程范围：1μCi-2Ci(99mIc)

3、显示分辨：1μCi

4、测量精度：1-2%±1字。

5、静电计精度：好于1%。

6、可采用居里(Ci)或贝可(Bq)两种显示单位方式。

7、测量速度：读数95%的典型时间为5秒。

8、几何响应：样品轴向变动2cm,读数变动±0.5%。

9、提供强检设备检测报告。