脉冲针灸治疗仪

一、技术参数：

1.输入电压：85VAC-265VAC。

2.输出电压：9VDC。

3.输出的基波脉冲具有低压、低频、与人体生理频率范围一致特点，治疗特别有效。

4.输出脉冲波形有五种可供选择： 连续波、疏密波、间歇波、三角波、锯齿波。

5.有六组输出，每组可独立调节幅度大小，可供同时或分别使用。

6.电压转换器：具有独特的软起动，短路保护，过压保护，过载保护，过热保护。确保仪器使用更安全，更可靠。

二、配置清单：

输出导线 6根

自粘点击 2对

探针笔 1个

电源适配器 1个

纽扣输出导线 2根