**急诊科-可视喉镜技术参数要求**

1、整机由喉镜片和显示器两部分组成

2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离:≤30mm；

4、喉镜片可插入镜片长度：99mm

5、渐缩型镜片前端厚度：16mm

6、镜片角度：42度

7、视场角60º±15%

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

9、显示器线素不低于720\*480

10、分辨率≥7.72LP/mm

11、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接

12、纺锤型短手柄设计，握持舒适

13、具有特殊防雾功能

14、电压范围：100-240VAC,50-60HZ

15、充电器输入：~220V，50Hz

16、充电器输出：5V，1000mA

17、充电时间：＜3小时

18、持续放电时间：＞3小时

19、充电次数：＞300次

20、内置可充电式锂电子聚合物电池

21、要求产品在国产的。

22、售后服务

（1）设备制造商提供完整应用中文操作说明书 。

（2）设备制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试设备，确保设备技术指标验收合格，并在用户单位指定地点免费培训操作技术人员。

（3）设备生产厂家为用户提供产品终身技术支持、技术服务。

（4）设备保修叁年。保质期内保证设备的合法性使用，保质期内的质量责任由供方承担，由于设备质量造成的安全事故由供方承担。

（5）保修期内出现故障，由设备生产厂家派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。

（6）所有货物是全新、未用产品。

（7）安装验收合格后视为交货，由供方负责交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等，并承担相关责任。

（8）售后服务机构由设备生产厂家负责。