红外线治疗仪

技术参数

1. 电源电压：220V；频率：50HZ；灯头功率：100W；
2. 支臂伸缩范围：＞500mm；俯仰角：＞90°；转角：360°；
3. 定时控制范围：0-60min（机械定时）；灯头俯角可在90内调节。

4、灯泡可连续工作时间≥8小时

5、灯泡使用寿命≥1000小时