**电子结肠内窥镜技术参数**

1、数字化彩色CMOS或者RGB顺次成像方式，为内镜提供真实的色彩还原和高清晰的图像：可提供高清静态图像及流畅动态视频。

2、 辅助送水功能：具有前射水功能，有利于诊疗过程视野保障。

3、光学放大：拨杆光学放大，可清晰地呈现黏膜表面微小结构和微小血管形态，并搭载多段变焦功能，具有多档不同焦距模式，可实现不同焦距的切换。

4、具有一键式无线插拔功能，减少由于清洗/消毒液而导致的电气接触点腐蚀。

5、硬度可调功能：操作医生可根据个人爱好调整插入部的硬度，根据临床中的情况可调整必要的硬度等，应对不同术者、患者、检查场景进行插入。

6、操作性能：搭载人性化新型手柄，并具有顺应弯曲功能，可达到精准传导。

7、视野角度：广角：≥140°/放大：≥56°。

8、观察距离：广角：7-100mm/放大：1-2mm。

9、 头端直径：≤11.7mm。

10、弯曲部直径：≤11.8mm。

11、钳道内径：≥3.2mm。

12、弯曲角度：上下≥180°、左右≥160°。

13、有效长度：≥1330mm。