**导光束技术参数**

1、直径≥3.5mm，

2、长度≥300CM

★3、高性能、导光更佳

4、输入端接口各型光源，输出端接口可接各型硬性内窥镜