**电子上消化道内窥镜技术参数**

1、观察方向0°(直视)

2、视野角度≥140°

▲3、观察景深：2～100mm

4、头端部外径：Ф≤9.3mm

5、插入最大部外径：Ф≤9.3mm

6、有效长度≥1100mm

7、全长≥1400mm

8、弯曲角度：上：210°、下：90°、左：100°、右：100°；

9、钳道直径：Ф≥2.8mm

10、图像传感器：CMOS图像传感器生产超高清图像

▲11、附送水：具备附送水方便医生操作

12、兼容高频治疗设备：可兼容高频电刀治疗设备

▲13、防水功能：镜子全防水设计，无需防水盖。且插头杆部无电气接点，有效避免意外浸泡的进水及电气接点被洗消液腐蚀的风险。