**双目间接检眼镜技术参数**

1.瞳距调节范围：52mm-74mm

2.照明亮度;连续可调

3.头架调节范围：头围530mm-630mm

4.深度85mm-125mm

5.光斑：大光斑，中光斑，小光斑

6.滤色片：无赤片，无色片，钴蓝片照明光源：3W大功率LED灯

7.供电电源：DC7.4V锂电池

8.冲电电源：AC100V-240V,50/60Hz主体重量：700g