**电动康复直立床**

**参数**

1. 床面尺寸：194\*64\*(57-104) cm；
2. 可升降高度：57-104cm；

3. 净重110kg；

4. 承重≤180kg；

5. 电压：220V~50HZ；

6. 直立倾斜角度：-2度到+85度；

7. 电机调节时间：35-40秒；

8. 足部可以上下调节，调节角度-10度到+20度；

9. 床面头部段位可调节，可调节角度0°-75°，且有锁定保护装置；

10. 床面皮具专业医用PVC，耐磨次数≧30000次，国际BS5852阻燃标准，

耐酒精，消毒液，防霉抗菌；

11. 海绵厚度≧5cm 密度≧36g/cm³；

12. 底框架离地面空间≧14cm，留有转运车操作空间；

13. 双电机，智能联动电机设置，推力≧6000N；

14．静音脚轮，直径≧125mm，带锁定装置；

15．加宽绑带，膝盖部位包裹设计。

**配置清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产地 |
| 1 | 电动推杆 | 台 | 2 | 国产 |
| 2 | 医用承压轮 | 只 | 4 | 国产 |
| 3 | 控制器 | 套 | 1 | 国产 |
| 4 | 工作台 | 套 | 1 | 国产 |
| 5 | 绑带 | 套 | 1 | 国产 |
| 6 | 手控板 | 个 | 1 | 国产 |
| 7 | 气弹簧 | 支 | 1 | 国产 |