## 产品参数

1.功率：90w

2.LED 寿命：100000h

3.色温：8000k

4.亮度调节：0-4500cd/m²

5.外形尺寸：1198\*506\*25mm

6.阅片尺寸：1080\*425mm

7.可阅胶片最大尺寸：17\*14英寸（355.6\*431.8mm）

8.输入电压：AC90-220V，50/60Hz

9.稳定性：＜2%

10.观察屏亮度均匀性：≥90%

11.夹片装置：硅胶夹片装置

12.适用胶片：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片

13.应用功能：插片自动感应、即插既亮、亮度记忆

14.光源类型：超亮度SMD LED144颗/联

15.安装方法：挂壁式；支架式（选配）

**产品特点**

1.高效耐用的LED光源，平均寿命达到10万小时。

2.采用PWM数字调光技术，可实现精准调光，调光色温更稳定，无眩光，不伤眼。

3.旋钮无级调光，人性化设计操作简单方便。

4.侧发光+导光板技术，优化结构，整机厚度仅为25mm。

5.具有插片自动感应、亮度记忆等功能，即插既亮。

6.硅胶夹片装置，插片撤片顺畅不卡死。

7.电源芯片采用新型半导体材料氮化镓，更耐高温、更安全、更小型化。

8.航空型材+ABS结构设计，机身散热功能提高，大大延长了使用寿命。

**配置清单**

1.观片灯主机\*1台

2.墙壁螺丝\*1套

3.支架(选配件)\*1套

4.电源线\*1条

5.产品说明书、保修卡、合格证\*1套