**床单位消毒机技术参数**

1、主要功能

用途及功能：用于床单位的被褥、衣物、床垫等消毒，

1、快速有效：能够快速有效杀灭多种细菌、病毒。

2、真空渗透：采用抽真空渗透技术，使臭氧进入棉絮内部，彻底毒、无死角。

3、密封消毒：采用全密封消毒方式，消毒过程无臭氧泄露现象，全环保。

4、清洁环保：剩余气体通过解析装置解析还原为氧气，清洁无染。

5、产气量稳定：不锈钢搪瓷双风冷式臭氧管，产气量稳定。

6、寿命长：臭氧发生管使用寿命长。

7、双路输出：采用双路输出，可对两张床同时消毒灭菌，也可对单床消毒灭菌。

8、隐藏式抽屉：机身自带隐藏式抽屉，可放置消毒床袋等配件，防止丢失。

9、防污防水：消毒床袋面料经防污，防水处理，具有高度气密性。

10、液晶触摸屏：超大液晶触摸屏中文显示，工作状态一目了然。

11、操作方便：工作流程可预先设置，全程自动完成，操作简易方便。

12、移动方便：自由移动，轻便不费力，前轮自带刹车。

2、 技术指标和参数：

一、基本参数

1、外形尺寸（cm）：52\*52\*110

2、电源：AC 220V±10%; 电源频率： 50Hz±1Hz。

3、输入功率：250VA

4、工作噪音（db）：＜55

5、开机20min臭氧浓度（mg/m³）：≥1760（可提供检测报告）

6、臭氧发生量（mg/h）：5000

7、臭氧发生器寿命（h）：≥20000

\*8、床罩密闭时臭氧泄漏量（mg/cm³）：0（可提供检测报告）

\*9、关闭消毒机25min后空气臭氧浓度残留量（mg/cm³）：0（可提供检测报告）

10、机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑。

二、性能参数

1、适用环境：可人机共存。

2、工作方式：具有抽真空、充臭氧、臭氧保持、臭氧解析四个流程。

3、工作模式：分为标准模式、优化模式和用户模式既可以一键操作，也可自由选择工作参数。

4、具有抽真空功能，使用抽真空技术，高浓度臭氧能完全的渗透到床单被褥内，消毒更彻底，杀菌能力更强 。

\*5、显示屏采用10.4寸触摸屏，操作更简单。

\*6、机身自带隐藏式空间，可放置床罩等物品。

\*7、具备故障报警功能。

\*8、具备臭氧泄露报警功能。

9、输出气嘴为高密度聚乙烯树脂一体成型，耐磨、耐寒、耐腐蚀、稳定性好等特点。

10、能有效去除附着在物体上的各种异味（血腥味，霉味等）。

11、 对消毒物品有增白的作用（如床单、被褥、纸等）。

三、消毒效果

消毒效果：开机运行70min后,对白色念珠菌、黄金色葡萄球菌、大肠杆菌的杀灭对数值＞3.0。（提供检测报告）。