[bookmark: _GoBack]设备需求如下： 
1、 ★采用LED液晶A级屏，尺寸不低于86寸，背光类型为D-LED；
2、 ★屏幕分辨率≥7680×4320，可视角度≥178°，屏幕响应时间≤8ms，屏幕对比度≥4000:1，亮度≥350cd/㎡； 
3、 ▲色域检测≥90%NTSC，灰度等级≥256级，整机具有环境光感应，屏幕亮度可自动调节，具备标准模式、护眼模式、演示模式三种不同显示模式；（承诺后续可提供CNAS认证的第三方权威机构的检测报告） 
4、 ▲内置≥8颗麦克风，拾音距离≥12米，频响范围为100Hz-8KHz；（承诺后续可提供CNAS认证的第三方权威机构的检测报告）
5、 支持抗强光功能，在100Klux光照下整机显示、书写功能正常，并支持防蓝光功能；
6、 配备双腔六驱大功率扬声器，功率≥15W2； 
7、 整机前置多功能物理按键，支持一键回主页、一键亮息屏、一键开关机； 
8、 屏幕底部两侧具有双磁吸设计，可以同时固定两支手写笔；
9、 ▲整机采用四边红外触控技术，支持20点同时触控，触摸帧率为120Hz，触摸响应时间≤8ms，触摸分辨率≥3276832768；（承诺后续可提供CNAS认证的第三方权威机构的检测报告）  
10、 ★处理器综合性能达到主频≥2.4GHZ，核数≥4核，内存≥16G，存储≥512G； 
11、 ▲采用全贴合工艺，表面玻璃与液晶面板之间距离为0mm，无任何间隙，触控无偏移，侧视无重影；（承诺后续可提供CNAS认证的第三方权威机构的检测报告） 
12、 ▲整机UI界面分辨率≥76804320，自带白板、批注、设置、云屏管家，屏幕可以完整显示8K壁纸的分辨率；（承诺后续可提供CNAS认证的第三方权威机构的检测报告） 
13、 ▲无线传屏器支持4k（3840*2160）/30fps--8k（7680*4320），具有虚拟麦克风功能，在传屏器进行投屏时，可以切换到使用整机麦克风；软件传屏支持群组模式，支持远程遥控，可以调节摄像头、扬声器、麦克风；（承诺后续可提供CNAS认证的第三方权威机构的检测报告） 
14、 ▲整机自带设备管理软件，可实现设备状态检测，支持屏蔽 USB 设备；（需提供 CNAS 认证的第三方权威机构的检测报告） 
15、 ▲支持智能取景，可以根据会议室人员数量和座次，自动调节构图，形成最佳会议视角；（承诺后续可提供CNAS认证的第三方权威机构的检测报告） 
16、 内置蓝牙模块，支持连接蓝牙麦克风、蓝牙音箱、蓝牙耳机，支持Wi-Fi 6，保证在无线环境中会议画面更稳定流畅； 
17、 ★具备USB3.0、Type-C、HDMI输入、HDMI输出、音频接口等接口；
18、 ★配置移动支架；
