附件6：参数响应表
	采购方需求参数
	供应商响应参数
	响应情况（正偏离/负偏离/无偏离）
	备注

	1.使用范围：早产儿、新生儿宝宝，主要科室为营养科、新生儿科、和产科。产品主要是新生儿使用；
	
	
	

	2.材质:PP（食品级高透明聚丙烯)，原料的最低要求符合GB4806.6-2016食品安全国家标准【提供检测报告，最新检测报告】

具备无塑化剂，不含三聚氰胺，不含双酚A检测报告。微生物指标：大肠杆菌、沙门氏菌、霉菌检验结果符合检验要求（无菌检测，最新检测报告）。【提供最新检测报告】
	
	
	

	3.▲款式要求：款式1：奶瓶＋奶嘴100ML；款式2：奶瓶+盖子＋奶嘴100ML，因给新生儿使用，只需要产品容量等于100ML，且刻度需要精准。
	
	
	

	4、瓶口要求：双卡口，无崩损、无缺口、无飞边毛刺等缺陷；便于卡住奶嘴，调节奶嘴长度。
	
	
	

	5、瓶身：要求瓶身透明且刻度精准，瓶身无瑕疵，和瓶盖严丝合缝，无渗漏。
	
	
	

	6.容量: 100ml，要求工艺采用注拉吹，产品高透明；具有四面刻度线，最小精确到 :5ML，便于观察奶液变化。
	
	
	

	7.外观：塑化好、无气泡、无污点及雾状发白、成型饱满、瓶直不歪、无收缩变形、无划痕、容量刻度应清晰可见、透光性能好、硬度高
	
	
	

	8.瓶底:无厚薄不均现象、边凸内凹，竖放稳定无矮斜，放置稳定
	
	
	

	9、符合或高于《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）要求。
	
	
	

	10.奶嘴:材质食品级液态硅胶，硅胶顺滑，厚薄均匀，奶嘴开孔均匀，无杂质及污点，耐温：200摄氏度，符合或高于GB4806.2-2015食品安全国家标准
	
	
	

	11.加热方式：可以在罐装奶后，直接隔水加温。


	
	
	

	12.灭菌方式:使用微波灭菌，要求灭菌后达到相关安全标准，保质期:≥2年。要求生产企业必须本公司有自己的灭菌设备，灭菌现场照片，灭菌过程报告。
	
	
	

	13.质量认证:QS认证(食品级)，通过ISO质量体系认证，并保持有效，认证范围为婴幼儿用塑料奶瓶生产。
	
	
	

	14.包装方式：小包装上含有生产日期、规格、灭菌方式等产品信息，密封包装；根据客户需求进行中包装；外包装纸箱上带生产日期、有效期等信息。
	
	
	

	15.需提供近2年内市场监管部门抽检合格报告。
	
	
	


