**宫腔镜参数**

1.视场角：≥60°

2.镜管直径：Φ6.4mm

3.工作长度：≥165mm

4.器械通道：≥Φ2.3mm

5.输液通道：≥Φ0.9mm

