**电动多功能理疗床**

**参数**

1. 产品尺寸规格：190x120x(49-93)cm；

2、框架材质：铁框架加表面喷塑处理；

3、承重：250kg；

4、电压：220V~50HZ；

5、升降高度：49-93cm；

6、调节需要时间：约30秒；

7、第一段长度65cm可调节角度：0度到65度；

8、第二段长度121cm ；

9、头部气杆控制角度的调整；

10、5cm 36密度海绵；

11、专业医用英国5852阻燃标准PVC；

12、3个透气孔加孔塞设计；

13、伸缩脚轮设计，方便床身移动；

14、电机 8000N；

15、新颖贴心的360度环形碰触式升降调节开关；

16、专业7.5cm直径医用承压轮；

17、四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性。

**配置清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产地 |
| 1 | 电动推杆 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 气弹簧 | 支 | 2 | 国产 |
| 3 | 医用承压轮 | 只 | 4 | 国产 |
| 4 | 控制器 | 套 | 1 | 国产 |