**液氮储存罐技术参数**

|  |
| --- |
| 仪器参数： |
| 1/2cc 麦管数(10/条)：3500 个 ▲1/2cc 麦管数：5000 个  颈口尺寸(mm)：127 外观高度(mm)：673 ▲配吊桶数：10 个  ▲液氮容量：47.4 升 一般工作天数：76 天  符合 CE IATA ISO9001 国际标准认证 |
| 配置清单： |
| 液氮罐 1 台  标本吊桶 10 个  说明书 1 本  ▲液氮罐轮机座 1 个 |