**4-气囊测压仪技术参数**

1、高灵敏性，测压精确。

2、彩色标记压力范围，读数一目了然。

3、绿色一最佳气囊压力范围。

4、红色一气囊压力过高。

5、操作简便，充气测压一次完成。

6、特殊构造的无损伤尖端有助于导管的插入和提高病人的安全性、舒适性。

7、BrandtTM系统可限制因笑气弥散而引起的气囊内压升高。