注射泵需求
1.需求数量：约50台。
2.要求设备为国产，并属于注册管理的第三类医疗设备。
3.要求设备使用中无需配套专用耗材。
4.支持镇痛药、化疗药、胰岛素等药液注射。
[bookmark: _GoBack]5.具备单通道注射或双通道注射。
6.注射精度≤±5%。
7.具备注射停止安全装置，可一键停止注射。
8.产品质保期≥2年。
TCI注射泵需求
1.需求数量：约20台。
2.要求设备为国产，并属于注册管理的第三类医疗设备。
3.要求设备使用中无需配套专用耗材。
4.支持镇痛药、化疗药、胰岛素等药液注射。
5.具备单通道注射。
6.注射精度≤±5%。
7.具备注射停止安全装置，可一键停止注射。
▲8.具备TCI（靶控输注）功能。
9.产品质保期≥2年。
输液泵需求
1.需求数量：约7台。
2.要求设备为国产，并属于注册管理的第三类医疗设备。
3.要求设备使用中无需配套专用耗材。
4.支持镇痛药、化疗药、胰岛素等药液注射。
5.具备注射停止安全装置，可一键停止注射。
6.输液精度≤±5%。
7.产品质保期≥2年。
备注：“▲”为重要参数。
